# Example udev rules for BabyLin-like USB device
# Replace ATTRS{idVendor} and ATTRS{idProduct} with actual values
# Find values with: lsusb

SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1234", ATTRS{idProduct}=="5678", MODE="0660", GROUP="plugdev", TAG+="uaccess"
